**Kodovi u boji**

**GRUPA**

**SIGNAL**

**KÔD**

**Operativan bojler**

 **Centralno grijanje**

 **Topla voda iz vodovoda**

**Servis\***

 **Kôd A**

 **Kôd B**

 **Kôd C**

**Blokada**

 **Kôd 1**

 **Kôd 2**

 **Kôd 3 Kôd 4**

 **Kôd 5**

 **Kôd 6**

**Nedostatak**

 **Kôd 1**

 **Kôd 2**

 **Kôd 3**

 **Kôd 4**

 **Kôd 5**

 **Kôd 6**

 **RESET**

 **Resetiranje...**

***Boja i broj uzastopnih treptaja statusnih signala tipke pokazuje da li kotao radi normalno, ima li problem ili zahtjev za servisom.***

**Operativan** Zeleni signal koji se prekida 1 put(a) ukazuje na to da bojler radi normalno i da radi u režimu centralnog

**bojler:** grijanja. Zeleni signal koji se na kratko prekida 2 put(a) ukazuje na to da bojler radi u režimu PTV..

**Održavanje\*:** Trepereći narandžasti signal ukazuje na to dabojler zahtjeva servis. Broj uzastopnih treptaja narandžastog svijetla ukazuje na servisni kôd. Zabilježite servisni kôd (A, B ili C) i obratite se instalateru u roku od nekoliko dana.

**Blokada:** Trepereći zeleni signal ukazuje na to da jebojler detektirao problem i da ga pokušava riješiti. Ako u tome ne uspije, bojler će preći u režim greške i prikazaće crveni signal.

**Nedostatak:** Trepereći crveni signal ukazuje na to da je bojler u režimu greške i da ne radi. Ako se prikazuje trepereći crveni signal: provjerite dovod plina, električne veze bojlera i pritisak vode u sistemu centralnog grijanja. Ako se uzastopno prikazuje crveni signal: isključite električno napajanje na 30 sekunde(i). Resetirajte grešku tako što ćete pritisnuti tipku RESET i zadržati je najmanje 5 sekundi. Ako crveni signal ne nestane, zabilježite kôd greške (1, 2, 3, 4, 5 ili 6) i odmah kontaktirajte instalatera.

**\*** Ova funkcija nije primenljiva za sve tipove

**Korisnička uputstva**

**Uključivanje** • Provjeravajte pritisak vode u sistemu za grijanje.

**kotla** • Otvorite ventil za plin na kotla.

**centralnog** • Povežite kotao na električnu mrežu.

**grejanja** • Počinje ciklus pokretanja i ne mže se prekinuti. Statusni signali na tipci će svijetleti zeleno približno 3

minute tokom pokretanja.

• Kotao je uključen kada sijvetlo na tipci RESET počne stalno svijetliti zeleno.

**Isključivanje** • Isključite dovod električne energije bojlera.

**kotla** • Zatvorite slavinu za plin bojlera.

**centralnog**

**grejanja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podešavanje** | • Okrenite tipku | da biste promjenili temperaturu tople vode iz vodovoda ili da biste isključili ovu funkciju. |
| **temperature\*** | • Okrenite tipku | da biste promjenili temperaturu tople vode centralnog grijanja ili da biste isključili ovu |

funkciju.

**Uključivanje** • Termostat sobe podesite na nisku temperaturu, na primer na 10ºC. Nemojte da isključujete bojler.

**funkcije protiv** • Ukoliko ne planirate borsvak kod kuće duže vrijeme, a postoji mogućnost zamrzavanja: Ispraznite bojler i sistem

**smrzavanja** centralnog grijanja, pa isključite bojler.

**Provjera bojlera**• Redovno provjeravajte statusne signale tipke na kotlu. Na status bojlera ukazuje boja i učestalost treperenja

**1**

**centralnog** svijetla (pogledajte drugu stranu kartice). Zabilježite sve kodove grešaka ili servisne kodove i kontaktirajte

**grijanja** instalatera.

**U ovisnosti od primjenljivih propisa države:**

• Redovito servisirajte bojler, u dogovoru sa instalaterom ili kada se na bojleru prikaže servisni kôd.

• Redovnito proveravajte izlaznu cijev za otpadimni plini po potrebi je očistite.

**Oprez** Rad na uređaju i instalacijama dozvoljen je samo ovlaštenim osobama.

**Provera sistema** • Nekoliko puta godišnje provjerite pritisak vode u sistemu

**centralnog** centralnog grijanja. Ako je pritisak vode niži od 0,8 bara, **grijanja i** dopunite sistem centralnog grijanja na preporučeni pritisak **njegovo** vode od 1,5 do 2 bara.

**dopunjavanje**

**Uz pomoć uređaja za dopunjavanje\* to možete duraditi na sljedeći način:**

1. Započnite s dopunjavanjem: Otvorite slavinu preko petlje za punjenje.

2. Završite s dopunjavanjem: Zatvorite slavinu uređaja za

nadopunjavanje.

**50 100**

**°C 20 120**

**4**

**3 1**

**2**

**bar**

**0**

**2**

**Odzračivanje** • Odzračite sistem ako se radijatori ne zagrevaju ispravno ili

**sistema** ako iz cijevi prilikom zagrijevanja dolaze neobični zvukovi.

**centralnog** • Isključite dovod električne energije bojlera.

**grijanja** • Prilikom odzračivanja radijatora krenite odozdo nagore.

• Ponovo uspostavite električne veze bojlera. Bojler će započeti program automatskog odzračivanja.

**Pražnjenje** • Isključite bojler i ispraznite sistem ako je potrebno zamjeniti radijatore, u slučaju ozbiljnog curenja vode ili ako

**sistema** postoji rizik od smrzavanja.

**centralnog**

**grijanja**

**Više informacija o kodovima u boji ili uporabi bojlera i njegovom održavanju potražite u priloženom uputstvu.**

**\*** Ova funkcija nije primjenljiva na sve tipove

7602779-01